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Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej DZ.U Nr 259 poz. 2173) . Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:2016  (Odporność na ścieranie - 
2
, Odporność na przecięcie - 1, Odporność na rozdzieranie - 2, Odporność na przekłucie  - 1), normą EN407:20
20
 (Odporność na palność - 4, Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem - 1, Odporność na ciepło konwekcyjne - 
1
,  Odporność na promieniowanie cieplne  - X, Odporność na małe odpryski stopionego metalu - 4, Odporność na duże odpryski stopionego metalu - X ) EN 12477:2001 + A1:2005 – TYB B do prac wymagających dużej zręczności np. spawanie metodą TIG. Wymagania dotyczące ochrony dla tych rękawic są spełnione na niższym poziomie. EN 420:2003+A1:2009,odporności na przecięcie wg EN ISO 13997 – X (nie testowano). Zręczność – poziom 5 
EN388: 2019 – 2121X
EN407:2020 -411X4X
) (
Nazwa produktu:
 Rękawice ochronne
Opis produktu
: 
Rękawica przeznaczona jest do ochrony rąk podczas wykonywania prac spawalniczych wymagających dużej zręczności i precyzji, np. TIG (typ B). Spełniają wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Dyrektywie 89/686/EEC oraz normach zharmonizowanych: EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477.
Dostępne rozmiary:
 
8/M, 9/L, 10/XL, 
11/XXL
Dostępne kolory:
 Naturalny 
Pakowanie:
 12 par/folia, 
120
 
par
 
/karton
Import:
 Własny
)
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