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Nazwa produktu:
 Rękawice ochronne
Opis produktu:
 
Rękawica spawalnicza ogólnego zastosowania, pięciopalcowa, ochronna, z anatomicznym układem kciuka, z długim mankietem, zszyta mocną, odporną na temperatury nicią kevlarową , strona grzbietowa wykonana jest z jednego kawałka dwoiny, strona dłoniowa chwytna wykonana ze skóry licowej wołowej , mankiet jest doszyty na linii nadgarstka.
Dostępne rozmiary:
 
8/M, 9/L, 
10/XL, 
11
/
X
XL
Dostępne kolory:
 
kolor skóry - naturalny, materiału -miodowy
Pakowanie:
 12 par/folia, 
120
 
par
 
/karton
Import:
 Własny
) (
Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej DZ.U Nr 259 poz. 2173) . Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:2016  (Odporność na ścieranie - 
2
, Odporność na przecięcie - 1, Odporność na rozdzieranie - 2, Odporność na przekłucie  - 2), normą EN407:20
20
 (Odporność na palność - 4, Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem - 1, Odporność na ciepło konwekcyjne - 2,  Odporność na promieniowanie cieplne  - 
X
, Odporność na małe odpryski stopionego metalu - 4, Odporność na duże odpryski stopionego metalu - X ) EN 12477:2001 + A1:2005 – TYB B do prac wymagających dużej zręczności np. spawanie metodą TIG. Wymagania dotyczące ochrony dla tych rękawic są spełnione na niższym poziomie. EN 420:2003+A1:2009,odporności na przecięcie wg EN ISO 13997 – X (nie testowano). Zręczność – poziom 5
EN 388:2019 – 2122X
EN407:2020 – 412X4X
)
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