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Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej DZ.U Nr 259 poz. 2173) . Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:20
19
 Odporność na ścieranie - 
2
, Odporność na przecięcie - 1, Odporność na rozdzieranie - 
2
, Odporność na przekłucie  - 1, EN 
21
420:
2020
,odporności na przecięcie wg EN ISO 13997 – X (nie testowano)  
EN388: 2121X
) (
Nazwa produktu:
 Rękawice ochronne
Opis produktu:
 
Rękawice ochronne wykonane z 
e
lastycznej dzianiny wzmacniane skórą kozią
/owczą
   
Dostępne rozmiary:
 
7/S,
 
8/M,
 9/L,10/XL
, 11/XXL
Dostępne kolory:
 granatowe
 
Pakowanie:
 12 par/folia, 240 par/karton
Import:
 Własny
)


SYNERGY GROUP SP. Z O.O.		 
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