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Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej 
DZ.U
 Nr 259 poz. 2173
) .
 Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN
388:2016  Odporność
 na ścieranie - 2, Odporność na przecięcie - 1, Odporność na rozdzieranie - 1, Odporność na 
przekłucie  -
 2, EN 420:2003+A1:
2009,odporności
 na przecięcie wg EN ISO 13997 – X (nie testowano
)
 .
  
EN388:2019 – 2121X
) (
Nazwa produktu:
 Rękawice ochronne
Opis produktu:
 
Rękawice pięciopalcowe wykonane z bardzo dobrej jakości, delikatnej, miękkiej skóry licowej koziej w naturalnym kolorze. W nadgarstku na części grzbietowej ściągnięte gumką, 
mankiet  zakończony
 lamówką.
  
   
Dostępne rozmiary:
 
8/M, 
9/L,10/XL
, 11/XXL
Dostępne kolory:
 
białe z czarną oblamówką
Pakowanie:
 12 par/folia, 240 par/karton
Import:
 Własny
)
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