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Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej DZ.U Nr 259 poz. 2173) . Zaklasyfikowane zostały do kategorii II i są zgodne z normą EN388:2016  (Odporność na ścieranie - 1, Odporność na przecięcie - 1, Odporność na rozdzieranie - 2, Odporność na przekłucie  - 2), odporności na przecięcie wg EN ISO 13997 – X (nie testowano)  
normą EN407:2020 (Odporność na palność - 4, Odporność na kontakt z gorącym przedmiotem - 1, Odporność na ciepło konwekcyjne - 2,  Odporność na promieniowanie cieplne  - X, Odporność na małe odpryski stopionego metalu - X, Odporność na duże odpryski stopionego metalu - X ) 
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Nazwa produktu: Rękawice ochronne

Opis produktu: Rękawice ochronne wzmacniane skórą licową, wykonane z jednego kawałka skóry dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. Od wewnątrz podszewka
bawełniana, część grzbietowa z dwoiny w kolorze żółtym, nici kevlarowe

Dostępne rozmiary: 10.5 uniwersalny
Dostępne kolory: obszycia skórzanego - naturalny; tkaniny - żółty
Pakowanie: 12 par paczka/120 par karton 
Import: Własny
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