**Karta Produktu**

**ORLANDO S1 SRC  
Trzewiki bezpieczne z podnoskiem stalowym**

Trzewiki bezpieczne model **ORLANDO** przeznaczone są do pracy na otwartej jak i zamkniętej przestrzeni.

Obuwie jest środkiem ochrony indywidualnej KATEGORII II, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/425 oraz normy zharmonizowanej: EN ISO 20345:2011

Model **ORLANDO** chroni użytkownika przed następującymi zagrożeniami:

* palce stopy przed uderzeniem z energią do **200 J** i   
   zgnieceniem z siłą do **15 kN**
* przed poślizgiem **SRC** (na podłożu ceramicznym i   
   stalowym)
* przed olejem napędowym **FO** od podłoża
* przed uciskiem (statycznym) na poszczególne części ciała   
   **E** – pochłanialność energii w obszarze pięty
* wodą i wilgocią od podłoża

Cholewka: skóra naturalna - dwoina bydlęca 1,8mm – 2,0mm

  
  
Podszewka: **EASY ABSORB 3D** oddychająca i wysoko   
 absorbująca wilgoć

Wyściółka: anatomiczna EVA z warstwą NON-WOVEN


Podnosek: stalowy – komfort, trwałość i optymalna szerokość

Wkładka antyprzebiciowa: brak

Zelówka: **BLACK FLEX PU DOUBLE**

Rozmiary: 36-50

Opakowanie zbiorcze: 10 par

  
  
  
  
  
  
  
Regionalny dystrybutor: