**Karta Produktu**

 **NEWAIR S1 SRC**

**Półbuty bezpieczne z podnoskiem stalowym**

Półbuty bezpieczne model **NEWAIR**  przeznaczone są do pracy na otwartej jak i zamkniętej przestrzeni.

****Obuwie jest środkiem ochrony indywidualnej KATEGORII II, spełniającymi wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/425 oraz normy zharmonizowanej: EN ISO 20345:2011

Model **NEWAIR** chronią użytkownika przed następującymi zagrożeniami:

* palce stopy przed uderzeniem z energią do **200 J** i
 zgnieceniem z siłą do **15 kN**
* przed poślizgiem **SRC** (na podłożu ceramicznym i
 stalowym)
* przed olejem napędowym **FO** od podłoża
* przed uciskiem (statycznym) na poszczególne części ciała
 **E** – pochłanialność energii w obszarze pięty
* wodą i wilgocią od podłoża
* **A** – antystatyka

Cholewka: skóra naturalna zamszowa 1,8 mm – 2,0 mm



Podszewka: **EASY ABSORB 3D** oddychająca i wysoko
 absorbująca wilgoć

Wyściółka: anatomiczna z warstwą, NON-WOVEN, antystatyczna

Podnosek: **stalowy** – komfort i optymalna szerokość

Wkładka antyprzebiciowa: **brak**

Zelówka: **BLACK FLEX RUBBER**

Rozmiary: 36-48

Opakowanie zbiorcze: 10 par

Regionalny dystrybutor: